Shoei J-Cruise II – это открытый шлем 3/4 с длинным стеклом, закрывающим лицо до подбородка. Он совмещает в себе вентилируемость открытых шлемов с защитой от непогоды, присущей закрытым шлемам. Будет уместен на скутерах, мотоциклах с развитой ветрозащитой и утилитарных городских моделях.

1.    Коммуникация
Шлем подготовлен к установке Bluetooth гарнитуры Sena SRL/SRL2 – микрофон, динамики и вся проводка уже установлены на заводе, надо лишь разместить сами модули гарнитуры и её аккумулятора в предназначенные для них ниши шлема. Гарнитура не портит внешний вид шлема и не влияет на аэродинамику и акустический комфорт.

2.    Комфорт
Внутренний солнечный визор QSV-2 увеличенной высоты позволяет не брать с собой запасное тёмное стекло – даже на ярком солнце вам оно не понадобится.
В визор встроен спойлер, уменьшающий вихреобразование в области лица и шеи
Внешняя оболочка шлема производится в трёх размерах, толщина пенопласта защитной капсулы и элементов подкладки остаётся постоянной для всей размерной сетки.
Подкладка изготовлена из гипоаллергенных материалов с антибактериальной пропиткой. Она полностью съёмная и допускает машинную стирку.

3.    Вентиляция
Эффективность верхних воздузаборников увеличена на 30% в сравнении с первым поколением модели. Три закрываемых задвижками воздухозаборника расположены в лобовой части.
Выходное отверстие расположено в зоне разрежения под спойлером на затылке и его эффективность увеличена на 20%.
Шлем подготовлен к установке Bluetooth гарнитуры Sena SRL/SRL2 – микрофон, динамики.
Аэродинамика шлема была смоделирована на компьютере и тщательно проработана в аэродинамической трубе для снижения турбулентности и уровня шумов.

4.    Безопасность
Внешняя оболочка сделана из композита AIM+. Это - многослойная клееная конструкция из нескольких типов арамидных волокон и связующего вещества.
Ударопоглощающая внутренняя капсула изготовлена из комбинации пенопласта разной плотности в разных зонах. Жёсткость подобрана в соответствии с анатомией головы человека и аналитикой аварий.
Визор может быть дополнен незапотевающим пинлоком CJ-2.
Прочная застёжка с трещоткой из нержавеющей стали удачно совмещает в себе удобство пользования и регулировку степени утяжки.