Shoei VFX-WR - эволюционное развитие легендарной серии шлемов VFX для мотокросса, эндуро, эндуро-кросса и ралли-рейдов.

Ключевые особенности модели:
- Продвинутая технология изготовления оболочки AIM+ (Advanced Integrated Matrix). Это - многослойная клееная конструкция из арамидных волокон и связующего вещества. Лёгкая и прочная. Изготавливается в 4 размерах.
- Инновационная система энергопоглощения M.E.D.S. (Motion Energy Distribution System) со специальным элементом, снижающим вращающий момент при ударах и уменьшающим вероятность повреждений.
- Аэродинамичный дизайн с интегрированными спойлерами, улучшающими стабильность на высокой скорости, вентиляцию шлема и одновременно являющихся силовыми элементами. Козырек крепится на трех винтах и интегрирован в силуэт шлема для снижения завихрений.
- Агрессивная и развитая по форме передняя часть с большими воздухозаборниками. Высокоэффективная многоканальная система вентиляции.
- Специальная система экстренного снятия шлема с пострадавшего в случае аварии E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System).
- Надёжная гоночная застёжка Double D-Ring.
- Съемная, пригодная для стирки подкладка из быстросохнущего гипоаллергенного материала 3D Max-Dry с антибактериальной пропиткой.
В комплекте со шлемом поставляется тканевый мешок для хранения и переноски.
Небольшой вес шлема - около 1270 г, существенно повышает комфорт при езде и снижает утомляемость. Это особенно критично для внедорожных соревнований, предполагающих активное движение.