Туристический шлем Neotec II с технологией Flip-Up

Основные характеристики:
- Пятислойная композитная технология изготовления оболочки AIM (Advanced Integrated Matrix).
- Двухкомпонентный ударопоглощающий наполнитель EPS.
- Застежка - "трещотка", удобная для застегивания прямо в мотоперчатках.
- Круговая фиксация подъемной передней части
- Трехмерная внутренняя обивка из специального материала, отлично. впитывающего и отводящего влагу. Обивка полностью съемная, пригодна для стирки.
- Регулируемая система вентиляции, не уступающая по эффективности обычным шлемам-интегралам.

Ключевые новшества Neotec II:
- Ультралёгкий корпус, благодаря инновационной технологии изготовления внешней оболочки.
- Двойная блокировка поднятой передней части, обеспечивающая ее надежную фиксацию. Механизм блокировки – из нержавеющей стали.
- Подготовлен к установке интегрированной коммуникационной системы SRL (Shoei Rider Link).
- Доводка в аэродинамической трубе – встроенный спойлер в задней части, новый подбородочный спойлер и vortex-генератор для снижения уровня шума.
- Повышенная пропускная способность вентиляционной системы.
- Новые комфортные подушечки для щек с дополнительной шумоизоляцией.
- Новый дизайн основного визора со специальной формой для идеального прилегания и сниженной степенью оптических искажений.
- Встроенный противосолнечный визор QSV-1 с повышенным затемнением. Возможность установки визора QSV-1 желтого спектра для увеличения контраста.