Туристический шлем Neotec II с технологией Flip-Up  
  
Основные характеристики:  
- Пятислойная композитная технология изготовления оболочки AIM (Advanced Integrated Matrix).  
- Двухкомпонентный ударопоглощающий наполнитель EPS.  
- Застежка - "трещотка", удобная для застегивания прямо в мотоперчатках.  
- Круговая фиксация подъемной передней части  
- Трехмерная внутренняя обивка из специального материала, отлично. впитывающего и отводящего влагу. Обивка полностью съемная, пригодна для стирки.  
- Регулируемая система вентиляции, не уступающая по эффективности обычным шлемам-интегралам.  
  
Ключевые новшества Neotec II:  
- Ультралёгкий корпус, благодаря инновационной технологии изготовления внешней оболочки.  
- Двойная блокировка поднятой передней части, обеспечивающая ее надежную фиксацию. Механизм блокировки – из нержавеющей стали.  
- Подготовлен к установке интегрированной коммуникационной системы SRL (Shoei Rider Link).  
- Доводка в аэродинамической трубе – встроенный спойлер в задней части, новый подбородочный спойлер и vortex-генератор для снижения уровня шума.  
- Повышенная пропускная способность вентиляционной системы.  
- Новые комфортные подушечки для щек с дополнительной шумоизоляцией.  
- Новый дизайн основного визора со специальной формой для идеального прилегания и сниженной степенью оптических искажений.  
- Встроенный противосолнечный визор QSV-1 с повышенным затемнением. Возможность установки визора QSV-1 желтого спектра для увеличения контраста.